**质检报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 病害ID | | G4215.017287.20180601.001 | |
| 业主方 | | 四川隧唐科技股份有限公司 | |
| 监理方 | 隧唐监理单位 | 施工方 | 隧唐施工单位 |
| 道路 | 成自泸项目下行 | 位置 | 二峨山隧道右线 |
| 病害原因 | 混凝土用量不足 | 处理方法 | 喷射混凝土浇灌 |
| 开始时间 | 2018年05月30日 | 结束时间 | 2018年04月15日 |
| 结论 | 现场责任人在指挥养护维修作业时，根据病害类别分别按照《技术规范001》规定严格执行。。严格按照《安全规范001》要求，做好施工安全管理各项工作。 | | |
| 备注 |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业主方： | 监理方： | 施工方： |